[**iyanshopiana.wordpress.com**](https://iyanshopiana.wordpress.com)

<https://iyanshopiana.wordpress.com/2014/09/17/soal-pilihan-ganda-rancang-bangun-jaringan/>

**Soal pilihan ganda rancang bangun jaringan**

17 September

2014

**1.Protocol standar yang banyak saat ini adalah…**

A.TCP/IP\*

B.Provider

C.Transmisi

D.Protocoler

E.Protocol control

**2.Kata lain dari protocol adalah…**

A.Bagian

B.Internet

C.Elemen

D.Inisial

E.Aturan\*

**3.Toplogi yang susunan computer atau piranti lain dalam jaringan yang berbentuk**

**melingkar,menyerupai cincin yang tertutup merupakan jenis topologi…**

A.Bus

B.Star

C.Ring\*

D.Pohon

E.Web

**4.Untuk menguji koneksi sebuah komputer dalm sebuah jaringan dapat dilakukan dengan**

**Perintah *ping* diikuti…**

A.Nomor komputer

B.Tanda titik

C.Alamat IP\*

D.Nama File

E.Jumlah komputer

**5.Alamat IP sebuah komputer dalam jaringan diwakili oleh sederetan angka yang di pisahkan oleh…**



A.koma

B.Aasterisk

C.Titik\*

D.Seru

E.Tanya

**6.Ada berapakah layer pada OSI??**

A.7 layer\*

B.8.layer

C.9 layer

D.10 layer

E.11 layer

**7.Di dalam datalink terdapat pembagian level,ada berapakah pembagian lever tersebut???**

A.2 level\*

B.3 level

C.4 level

D.5 level

E.6 level

**8.Sebutkan fungsi dari network…**

A.Mendifinisikan alamat IP\*

B.Sebagai antarmuka dengan jaringan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan

C.Mendifinisikan bagaimana koneksi dapat di buat, di pelihara atau di hancurkan

D.Menentukan bagaimana bit-bit data di kelompokan

E.Mendifinisikan media transmisi jaringan

**9.MAC/media access control di OSI LAYER ada pada layer…**

A.Pysical

B.Network

C.Data Link\*

D.Transport

E.Session

**10.Fungsi Layer Presentation adalah…**

A.Bertanggung jawab terhadap bagaimana data di konversi\*

B.Menyediakan jasa bagi apliaksi pengguna

C.Menjaga koneksi

D.Menyediakan Link data

E.Bertanggung jawab membagi data segment

[About these ads](http://wordpress.com/about-these-ads/)